**淄博市中心城区供水管网**

**运行压力数据采集信息（部分）公示**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测点位置 | 压力值（Mpa） | 采集时间 |
| 东四路、洪沟路交汇路口 | 0.27 | 9月15日 |
| 奥林新城 | 0.31 | 9月15日 |
| 马南路、西五路交汇路口 | 0.31 | 9月15日 |
| 鲁泰大道、西八路交汇路口 | 0.39 | 9月15日 |
| 理工大学西校区西北角 | 0.31 | 9月15日 |

注：根据《城镇供水服务》（CJ/T316-2009）6.2节规定：供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求，供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa，管网压力合格率不应小于97%。